**Trig信号需求**



1. 脉冲模式，扫描输出

设置“起点”、“步进”、“终点”

Trig\_in延时 （只有正）

Trig\_out延时（可正可负）

1. 脉冲模式，直流输出

设置“直流值”、“脉冲个数”

Trig\_in延时 （只有正）

Trig\_out延时（可正可负）